Modbus地址表
	PLC地址
	协议地址
	说明
	备注

	四字节只读区（支持的功能码：03）

	40001
	0000
	通道1重量值
	四字节有符号数

	40003
	0002
	通道1状态
	bit0：0不稳定/1稳定
bit1：0正常/1溢出
bit2：0非零/1零点
bit3：0正号/1负号
bit4~bit31：0（备用）

	40005
	0004
	通道2重量值
	四字节有符号数

	40007
	0006
	通道2状态
	bit0：0不稳定/1稳定
bit1：0正常/1溢出
bit2：0非零/1零点
bit3：0正号/1负号
bit4~bit31：0（备用）

	40009
	0008
	通道3重量值
	四字节有符号数

	40011
	0010
	通道3状态
	bit0：0不稳定/1稳定
bit1：0正常/1溢出
bit2：0非零/1零点
bit3：0正号/1负号
bit4~bit31：0（备用）

	40013
	0012
	通道4重量值
	四字节有符号数

	40015
	0014
	通道4状态
	bit0：0不稳定/1稳定
bit1：0正常/1溢出
bit2：0非零/1零点
bit3：0正号/1负号
bit4~bit31：0（备用）

	40017
	0016
	通道1重量值
	通道1-4的当前重量值

通道1标志：
bit0：0不稳定/1稳定
bit1：0正常/1溢出
bit2：0非零/1零点
bit3：0正号/1负号

通道2标志：
Bit6：0不稳定/1稳定
bit7：0正常/1溢出
bit8：0非零/1零点
bit9：0正号/1负号

通道3标志：
Bit12：0不稳定/1稳定
bit13：0正常/1溢出
bit14：0非零/1零点
bit15：0正号/1负号

通道4标志：
Bit18：0不稳定/1稳定
bit19：0正常/1溢出
bit20：0非零/1零点
bit21：0正号/1负号

其他：0（备用）

	40019
	0018
	通道2重量值
	

	40021
	0020
	通道3重量值
	

	40023
	0022
	通道4重量值
	

	40025
	0024
	通道1~4状态位
	

	40027
	0026
	仪表类型
	AMC402仪表读出为
       0x30343032(ASCII形式为0402)

	两字节可读/写区（支持的功能码：03，06）

	40101
	0100
	通道1数字滤波级数
	



	40102
	0101
	通道1判稳范围
	

	40103
	0102
	通道1判稳时间
	

	40104
	0103
	通道1追零范围
	

	40105
	0104
	通道1追零时间
	

	40106
	0105
	通道1清零范围
	

	40107
	0106
	通道1单位
	

	40108
	0107
	通道1小数点位数
	

	40109
	0108
	通道1最小分度值
	

	40110
	0109
	通道1抗振动参数
	

	40111
	0110
	通道2数字滤波级数
	

	40112
	0111
	通道2判稳范围
	

	40113
	0112
	通道2判稳时间
	

	40114
	0113
	通道2追零范围
	

	40115
	0114
	通道2追零时间
	

	40116
	0115
	通道2清零范围
	

	40117
	0116
	通道2单位
	

	40118
	0117
	通道2小数点位数
	

	40119
	0118
	通道2最小分度值
	

	40120
	0119
	通道2抗振动参数
	

	40121
	0120
	通道3数字滤波级数
	

	40122
	0121
	通道3判稳范围
	

	40123
	0122
	通道3判稳时间
	

	40124
	0123
	通道3追零范围
	

	40125
	0124
	通道3追零时间
	

	40126
	0125
	通道3清零范围
	

	40127
	0126
	通道3单位
	

	40128
	0127
	通道3小数点位数
	

	40129
	0128
	通道3最小分度值
	

	40130
	0129
	通道3抗振动参数
	

	40131
	0130
	通道4数字滤波级数
	

	40132
	0131
	通道4判稳范围
	

	40133
	0132
	通道4判稳时间
	

	40134
	0133
	通道4追零范围
	

	40135
	0134
	通道4追零时间
	

	40136
	0135
	通道4清零范围
	

	40137
	0136
	通道4单位
	

	40138
	0137
	通道4小数点位数
	

	40139
	0138
	通道4最小分度值
	

	40140
	0139
	通道4抗振动参数
	

	四字节可读/写区（支持的功能码：03，16）

	40201
	0200
	通道1最大量程
	

	40203
	0202
	通道1有砝码零位标定
	写入非零值对通道1进行零位标定，读出时为通道1的当前绝对毫伏数

	40205
	0204
	通道1有砝码增益标定
	写入重量值即对通道1进行增益标定，读出时为通道1的相对零点毫伏数（有符号）

	40207
	0206
	通道1无砝码零位标定
	写入的零位毫伏数；读出时为零位毫伏数

	40209
	0208
	通道1无砝码增益标定时写入的增益毫伏数
	两条命令需全部写入才能完成增益标定；读208时为标定时的增益毫伏数
读210时为标定时的重量值

	40211
	0210
	通道1无砝码增益标定时写入的砝码重量值
	

	40213
	0212
	通道2最大量程
	

	40215
	0214
	通道2有砝码零位标定
	写非零值对通道2进行零位标定，读出时为通道2的当前绝对毫伏数

	40217
	0216
	通道2有砝码增益标定
	写入重量值即对通道2进行增益标定，读出时为通道2的相对零点毫伏数（有符号）

	40219
	0218
	通道2无砝码零位标定
	写入的零位毫伏数；读出时为零位毫伏数

	40221
	0220
	通道2无砝码增益标定时写入的增益毫伏数
	两条命令需全部写入才能完成增益标定；读220时为标定时的增益毫伏数
读222时为标定时的重量值

	40223
	0222
	通道2无砝码增益标定时写入的砝码重量值
	

	40225
	0224
	通道3最大量程
	

	40227
	0226
	通道3有砝码零位标定
	写非零值对通道3进行零位标定，读出时为通道3的当前绝对毫伏数

	40229
	0228
	通道3有砝码增益标定
	写入重量值即对通道3进行增益标定，读出时为通道3的相对零点毫伏数（有符号）

	40231
	0230
	通道3无砝码零位标定
	写入的零位毫伏数；读出时为零位毫伏数

	40233
	0232
	通道3无砝码增益标定时写入的增益毫伏数
	两条命令需全部写入才能完成增益标定；读232时为标定时的增益毫伏数
读234时为标定时的重量值

	40235
	0234
	通道3无砝码增益标定时写入的砝码重量值
	

	40237
	0236
	通道4最大量程
	

	40239
	0238
	通道4有砝码零位标定
	写非零值对通道4进行零位标定，读出时为通道4的当前绝对毫伏数

	40241
	0240
	通道4有砝码增益标定
	写入重量值即对通道4进行增益标定，读出时为通道4的相对零点毫伏数（有符号）

	40243
	0242
	通道4无砝码零位标定
	写入的零位毫伏数；读出时为零位毫伏数

	40245
	0244
	通道4无砝码增益标定时写入的增益毫伏数
	两条命令需全部写入才能完成增益标定；读244时为标定时的增益毫伏数
读246时为标定时的重量值

	40247
	0246
	通道4无砝码增益标定时写入的砝码重量值
	

	位只读区（支持的功能码：01）

	00301
	0300
	通道1稳定标志位
	0：不稳定；1：稳定

	00302
	0301
	通道1溢出标志位
	0：正常；1：溢出

	00303
	0302
	通道1零位标志位
	0：非零；1：零点

	00304
	0303
	通道1正负标志位
	0：正号；1：负号

	00305
	0304
	保留
	

	00306
	0305
	保留
	

	00307
	0306
	通道2稳定标志位
	0：不稳定；1：稳定

	00308
	0307
	通道2正常溢出位
	0：正常；1：溢出

	00309
	0308
	通道2零位标志位
	0：非零；1：零点

	00310
	0309
	通道2正负标志位
	0：正号；1：负号

	00311
	0310
	保留
	

	00312
	0311
	保留
	

	00313
	0312
	通道3稳定标志位
	0：不稳定；1：稳定

	00314
	0313
	通道3正常溢出位
	0：正常；1：溢出

	00315
	0314
	通道3零位标志位
	0：非零；1：零点

	00316
	0315
	通道3正负标志位
	0：正号；1：负号

	00317
	0316
	保留
	

	00318
	0317
	保留
	

	00319
	0318
	通道4稳定标志位
	0：不稳定；1：稳定

	00320
	0319
	通道4正常溢出位
	0：正常；1：溢出

	00321
	0320
	通道4零位标志位
	0：非零；1：零点

	00322
	0321
	通道4正负标志位
	0：正号；1：负号

	00323
	0322
	保留
	

	00324
	0323
	保留
	

	位可读/写区（支持的功能码：01，05）

	00401
	0400
	通道1零位标定
	写操作：写入ON，进行零位标定
写入OFF，无操作
读操作：读出为1，设备处于零位状态
读出为0，设备处于非零位状态

	00402
	0401
	通道2零位标定
	写操作：写入ON，进行零位标定
写入OFF，无操作
读操作：读出为1，设备处于零位状态；
读出为0，设备处于非零位状态

	00403
	0402
	通道3零位标定
	写操作：写入ON，进行零位标定
写入OFF，无操作
读操作：读出为1，设备处于零位状态
读出为0，设备处于非零位状态

	00404
	0403
	通道4零位标定
	写操作：写入ON，进行零位标定
写入OFF，无操作
读操作：读出为1，设备处于零位状态
读出为0，设备处于非零位状态

	00405
	0404
	通道1清零
	写操作：写入ON，进行清零操作
写入OFF，无操作
读操作：读出为1，设备处于零位状态
读出为0，设备处于非零位状态

	00406
	0405
	通道2清零
	写操作：写入ON，进行清零操作
写入OFF，无操作
读操作：读出为1，设备处于零位状态
读出为0，设备处于非零位状态

	00407
	0406
	通道3清零
	写操作：写入ON，进行清零操作
写入OFF，无操作
读操作：读出为1，设备处于零位状态
读出为0，设备处于非零位状态

	00408
	0407
	通道4清零
	写操作：写入ON，进行清零操作
写入OFF，无操作
读操作：读出为1，设备处于零位状态
读出为0，设备处于非零位状态

	00409
	0408
	保留
	

	00410
	0409
	保留
	

	00411
	0410
	保留
	

	00412
	0411
	保留
	

	00413
	0412
	系统重新启动
	写操作：写入ON，系统重启
写入OFF，无操作
读出为：0

	00414
	0413
	恢复出厂设置
	写操作：写入ON，恢复出厂设置
写入OFF，无操作
读出为：0
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